Siyahıdakı məhsulların texniki məlumatları əlavədədir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tələb olunan materialların adı** | |  |  |
|  |  |
| 1 | YTA-na membran Ø 40 t=250°C, Pş=410 kq/sm² | ədəd | 4 |
| 2 | Siyirtmə (köynəkli qızdırılan)Dş=80mm,Pş=25kqq/sm2, T=200 C ; Əks fləns ilə birlikdə ; Mühit : Karbohidrogen və Su buxarı | ədəd | 4 |
| 3 | Siyirtmə Dş 25 , Pş 16; Əks fləns ilə birlikdə, Mühit : Karbohidrogen və Su buxarı | ədəd | 10 |
| 4 | Yüksək təzyiqli ventil Dş=25mm,Pş=280 kqq/sm2 , T=300 °C | ədəd | 4 |
| 5 | Siyirtmə Dş=15 mm, T=300 °C Pş= 280 bar (50.50.28.225) | ədəd | 6 |
| 7 | ATA-na membran Ø 357 mm t=250 °C, Pş=12 kq/sm² | ədəd | 4 |
| 8 | Kondensat ötürücü Dş50 mm, Pş 16 bar | ədəd | 4 |